Zu Beginn soll muss eine Spannung von 5 V herrschen, damit dieser mit Strom versorgt wird. Sobald das Spiel beginnt und der Hebel des Glückautomaten betätigt wird, dann werden Pin 1 (x) und Pin 2 (Takt) mit Strom versorgt. Dadurch startet der Automat mit dem ersten Symbol, dies läuft so lange bis vier Karos auf dem Automat erscheinen. Sobald dieser Zustand erreicht wird, dann geht das Signal zur Ausgabe, also Pin 4 (y) und der Automat schüttet den Gewinn aus. Anschließend wird die Schaltung zurückgesetzt und der Ablauf kann von vorne beginnen.