Memory Log

Bei LED leuchten nur die Lampen wenn die zwei Pins nicht gleichzeitig auf H(igh) sind.

Addierwerk: +

0111 1100  
0010 0101

1001 0001

X1-X4 And Gatter, wie viele 1 in der Tabelle = 8 \* 4

Ba der großen Schaltung waren entweder, die y Ausgänge 1 wenn nebeneinander zwei 1 oder zwei 0

IEE75 die ganzen vielfachen von ½ und positive Ganzzahlen

NAND-Flash

Aligned = teilbar durch 4

Nicht aligned = nicht teilbar durch 4

Orgatter mit 4 Eingängen = 32 \* 1

AND Gatter mit 4 Eingängen = 47 \* 1 (siehe Tabelle)

